**《南峰中心大厦监控设备招标文件》答疑纪要（二）**

1. 42U机柜参数中未明确参数，因中心有服务器平台设备，是否为服务器机柜？

答：请按42U（宽600\*深600\*高2000mm）机柜报价，放置硬盘录像机等设备。

1. 招标文件附件四的第26项核心交换机，附件五的参数要求为“万兆三层路由交换机，交换容量≥250Gbps，包转发率≥96Mpps；48个1/10GE SFP+光接口；24个SFP+万兆/千兆光口及2 个QSFP 端口”48个1/10GE SFP+24 个SFP口是全光口配置，数量是72个光口，但整个招标清单内无光模块，设备很多是RJ45电口，请问电口接入哪里？

答：数量为1台核心交换机，48路核心交换机按48个千兆电口，4个光口；24路核心交换机按24个千兆电口，4个光口。

1. 请明确对招标文件附件四第11项提及的“8口千兆交换机”的要求。

答：8个千兆电口+2个千兆SFP光口非网管型交换机，交换容量≥48Gbps，包转发率≥14Mpps。

1. 投标文件的递交时间是否调整？

答：投标文件送至招标单位的时间不得迟于 2019年 9 月 16日 15 时。

 广东南峰集团有限公司

 2019年9月11日

................................................................................

收文回执

广东南峰集团有限公司：

我司已收到贵司《<南峰中心大厦监控设备招标文件>答疑纪要(二)》，所有答疑内容清晰完整，特发此回执。

 收文人员（签名）：

 收文单位（盖章）：

 2019年 月 日